// TODO 12.01
uint16_t ADC_Result;


// TODO 12.02
    ADC_Enable();
    

// TODO 12.03
            ADC_ConversionStart();
            while( !ADC_ConversionStatusGet() );
            ADC_Result = ADC_ConversionResultGet();
            myprintf("\033[2;1HVR : %4d", ADC_Result );
