// TODO 12.01
uint16_t ADC_Result;


// TODO 12.02
    ADC_Enable();


// TODO 12.03
            ADC_ConversionStart();
            while( !ADC_ConversionStatusGet() );
            ADC_Result = ADC_ConversionResultGet();
            myprintf( "VR1 Value : %d\r\n", ADC_Result );