---------------------------------------------------------------------
    // consoleHandlePLIB = SYS_CONSOLE_HandleGet( SYS_CONSOLE_INDEX_0 );
    // sprintf(UartWriteBuf, "Hello world !(PLIB)\r\n");
    // SYS_CONSOLE_Write(consoleHandlePLIB, UartWriteBuf, strlen(UartWriteBuf));
    SYS_CONSOLE_MESSAGE("Hello world !(PLIB)\r\n");

---------------------------------------------------------------------
            // sprintf(UartWriteBuf, "Receive : %s (PLIB)\r\n", UartReadBuf);
            // SYS_CONSOLE_Write(consoleHandlePLIB, UartWriteBuf, strlen(UartWriteBuf));
            SYS_CONSOLE_PRINT("\r\nReceive : %s (PLIB)\r\n", UartReadBuf);

---------------------------------------------------------------------
            if(UartReadBuf[0]>='0' && UartReadBuf[0]<='4')
            {
                int ErrorLevel = UartReadBuf[0]-'0';
		
                SYS_DEBUG_ErrorLevelSet(ErrorLevel);
                SYS_DEBUG_PRINT(SYS_ERROR_FATAL, "Change Error Level to %d\r\n",
                                                               SYS_DEBUG_ErrorLevelGet());
            }
            SYS_DEBUG_MESSAGE(SYS_ERROR_FATAL,  "Error Level 0 - Fatal\r\n");
            SYS_DEBUG_MESSAGE(SYS_ERROR_ERROR,  "Error Level 1 - Error\r\n");
            SYS_DEBUG_MESSAGE(SYS_ERROR_WARNING,"Error Level 2 - Warning\r\n");
            SYS_DEBUG_MESSAGE(SYS_ERROR_INFO,   "Error Level 3 - Info\r\n");
            SYS_DEBUG_MESSAGE(SYS_ERROR_DEBUG,  "Error Level 4 - Debug\r\n");

---------------------------------------------------------------------
